|  |
| --- |
| **ООО "ОНЕГОРЕЗЕРВ"** **Адрес: 185011, г. Петрозаводск, ул. Ригачина д.38А****Телефон: 8(911) 401-29-25****E-mail: onegores@mail.ru**<http://onegorez.ru/>**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ** **на фурнитуру для ограждений** **с 01.10.2015 года**  |
| **№** | **артикул** | **фото** | **описание** | **цена** |
|
| 1 | Н-38С |  | наконечник на стойку для трубы 38,1х1,5 мм. сварной | **192** |
| 2 | Н-38 | C:\Users\админ\Desktop\Папка\handlaufstütze-variabel-rohr-v2a.jpg | наконечник на стойку для трубы 38,1х1,5 мм. регулируемый | **290** |
| 3 | Н-42 | C:\Users\админ\Desktop\Папка\handlaufstütze-variabel-rohr-v2a.jpg | наконечник на стойку для трубы 42,4х1,5 мм. регулируемый | **290** |
| 4 | РД-12-38 | Ригеледержатель | ригеледержатель для стойки 38,1 мм. сквозное отверстие 12.5 мм. | **130** |
| 5 | РД-12-42 | Ригеледержатель | ригеледержатель для стойки 42,4 мм. сквозное отверстие 12.5 мм. | **130** |
| 6 | РД-16-38 | Ригеледержатель | ригеледержатель для стойки 38,1 мм. сквозное отверстие 16.5 мм. | **130** |
| 7 | РД-16-42 | Ригеледержатель | ригеледержатель для стойки 42,4 мм. сквозное отверстие 16.5 мм. | **130** |
| 8 | РД-3 | C:\Users\админ\Desktop\Папка\RD-3.jpg  | ригеледержатель двойной два отверстия 16.5 мм. 1 отверстие сквозное 2 глухое | **170** |
| 9 | КР-38 | чашка на стойку | крышка на стойку для трубы 38,1 мм. диаметр 105 мм.  | **130** |
| 10 | КР-42 | чашка на стойку | крышка на стойку для трубы 42,4 мм. диаметр 105 мм.  | **130** |
|   | ОТ-42 |  | отвод скругленный угол 90° для трубы 42,4х1,5 мм.  | **390** |
| 11 | ОТ-50 |  | отвод скругленный угол 90° для трубы 50,8х1,5 мм.  | **470** |
|   | ОТ-42К | Отвод круглый  | отвод круглый угол 90° для трубы 42,4х1,5 мм.  | **311** |
| 12 | ОТ-50К | Отвод круглый  | отвод круглый угол 90° для трубы 50,8х1,5 мм.  | **420** |
| 13 | ОТ-4 | C:\Users\админ\Desktop\Папка\i (1).jpg | отвод острый угол 135° для трубы 50,8х1,5 мм. | **470** |
|   | ОТ-42Р |  | отвод шарнирный угол от 90° до 180° для трубы 42,4х1,5 мм. | **520** |
| 14 | ОТ-50Р |  | отвод шарнирный угол от 90° до 180° для трубы 50,8х1,5 мм. | **640** |
| 15 | Ш-12 |  | шарнир для трубы 12х1 мм.  | **150** |
| 16 | Ш-16 |  | шарнир для трубы 16х1,5 мм.  | **180** |
| 17 | ЗАГ-12 | заглушка леера | заглушка для трубы 12 мм. | **80** |
| 18 | ЗАГ-16 | заглушка леера | заглушка для трубы 16 мм. | **90** |
| 19 | ЗАГ-38 | Заглушка поручня | заглушка для трубы 38,1х1,5 мм. | **90** |
| 20 | ЗАГ-42 | Заглушка поручня | заглушка для трубы 42,4х1,5 мм. | **100** |
| 21 | ЗАГ-50 | Заглушка поручня | заглушка для трубы 50,8х1,5 мм. | **130** |
| 22 | ОКП-1 |  | окончание поручня для трубы 50,8х1,5 мм. | **550** |
| 23 | С-12 |  | соединитель для трубы 12 мм.  | **98** |
| 24 | С-16 |  | соединитель для трубы 16 мм.  | **98** |
|   | С-42 |  | соединитель для трубы 42,4х1,5 мм.  | **140** |
| 25 | С-50 |  | соединитель для трубы 50,8х1,5 мм.  | **198** |
| 26 | СД-38 |  | стеклодержатель для стекла от 6 до 10 мм.  | **320** |
| 27 | СД-42 |  | стеклодержатель для стекла от 6 до 10 мм.  | **320** |
| 28 | КП-1 |  | крепление для пристенного поручня 50,8 мм | **320** |
| 29 | КП-3 | Крепление для поручня | крепление поручня регулируемое угол от 90° до 180° для трубы 42,4х1,5 мм. | **630** |
| 30 | КП-5 | Крепление для поручня | крепление поручня регулируемое угол от 90° до 180° для трубы 50,8х1,5 мм. | **760** |
| 31 | КП-7 |  | крепление поручня боковое для стойки 38,1-42,4 мм. | **420** |
| 32 | КП-8 |   | крепление поручня боковое для стойки 38,1-42,4 мм. | **420** |
|   | КП-42 | C:\Users\админ\Desktop\Папка\i.jpg | крепление поручня к стене для трубы 42,4х1,5 мм. | **150** |
| 33 | КП-50 | C:\Users\админ\Desktop\Папка\i.jpg | крепление поручня к стене для трубы 50,8х1,5 мм. | **210** |
| 34 | Ф-2 |  | Фланец 68х68х5мм. для стойки 38 и 42,4мм. 4 отверстия 11мм | Материал AISI 201 | **120** |
| Материал AISI 304 | **148** |
| 35 | ТР-12 (201) | труба для леера | круглая труба 12х1 мм. материал: aisi 201 длина 5 метров | **490** |
| 36 | ТР-12 (304) | труба для леера  | круглая труба 12х1 мм. материал: aisi 304 длина 5 метров | **590** |
| 37 | ТР-16 (201) | труба для леера | Круглая труба 16х1,5 мм. материал: aisi 201 длина 5 метров | **760** |
| 38 | ТР-16 (304) | труба для леера |  круглая труба 16х1,5 мм. материал: aisi 304 длина 6 метров | **1400** |
| 39 | ТР-38 (201) | труба для леера | круглая труба 38х1,5 мм. материал: aisi 201 длина 4,5 метра | **1500** |
| 40 | ТР-38 (304) | труба для леера | круглая труба 38х1,5 мм. материал: aisi 304 длина 4,5 метра | **2200** |
| 41 | ТР-42 (201) | труба для леера | круглая труба 42,4х1,5 мм. материал: aisi 201 длина 4,5 метра | **1700** |
| 42 | ТР-42 (304) | труба для леера | круглая труба 42,4х1,5 мм. материал: aisi 304 длина 4,5 метра | **2400** |
| 43 | ТР-50 (201) | труба для леера | круглая труба 50,8х1,5 мм. материал: aisi 201 длина 4,5 метр | **2000** |
| 44 | ТР-50 (304) | труба для леера | круглая труба 50,8х1,5 мм. материал: aisi 304 длина 4,1 метр | **2400** |
| 45 | СТ-1 | C:\Users\админ\Desktop\Папка\10621_goods.png | Стойка с креплением в пол под заполнение с тремя леерами H=900 мм. Фланец 68x68x5 , три отверстия М5 под ригеледержатели  | труба 38х1,5 мм. Материал AISI 201  | **700** |
| труба 38х1,5 мм. Материал AISI 304  | **880** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 201  | **740** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 304  | **900** |
| 46 | СТ-4 |  Стойка с креплением в пол  |  Стойка с креплением в торец под заполнение с тремя леерами H=1050 мм., три отверстия М5 под ригеледержатели  | труба 38х1,5 мм. Материал AISI 201  | **720** |
| труба 38х1,5 мм. Материал AISI 304  | **900** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 201  | **780** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 304  | **950** |
| 47 |  СТ-2 | C:\Users\админ\Desktop\Папка\10621_goods.png  | Стойка с креплением в пол под заполнение с четырьмя леерами H=900 мм. Фланец 68x68x5 , четыре отверстия М5 под ригеледержатели | труба 38х1,5 мм. Материал AISI 201  | **770** |
| труба 38х1,5 мм. Материал AISI 304  | **950** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 201  | **810** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 304  | **960** |
| 48 |  СТ-5 |  Стойка с креплением в пол  | Стойка с креплением в торец под заполнение с четырьмя леерами H=1050 мм., четыре отверстия М5 под ригеледержатели  | труба 38х1,5 мм. Материал AISI 201  | **800** |
| труба 38х1,5 мм. Материал AISI 304  | **940** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 201  | **850** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 304  | **998** |
| 49 | СТ-7  | C:\Users\админ\Desktop\Папка\10621_goods.png | Стойка с креплением в пол без отверстий H=900 мм. Фланец 68x68x5  | труба 38х1,5 мм. Материал AISI 201  | **640** |
| труба 38х1,5 мм. Материал AISI 304  | **730** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 201  | **680** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 304  | **770** |
| 50 | СТ-11  | C:\Users\админ\Desktop\Папка\10621_goods.png | Стойка с креплением в пол под заполнение стекло H=900 мм. Фланец 68x68x5 , 2 или 4 отверстия М5 под стеклодержатели | труба 38х1,5 мм. Материал AISI 201  | **820** |
| труба 38х1,5 мм. Материал AISI 304  | **940** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 201  | **810** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 304  | **960** |
| 51 | СТ-9  |  Стойка с креплением в пол  | Стойка для двойного поручня без фланца H=900 мм., 2 отверстия 9 мм под кронштейн поручня КП-7  | труба 38х1,5 мм. Материал AISI 201  | **640** |
| труба 38х1,5 мм. Материал AISI 304  | **730** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 201  | **680** |
| труба 42,4х1,5 мм. Материал AISI 304  | **770** |

**Скидки от объема!!!**

**Директор ООО «ОНЕГОРЕЗЕРВ» А.Н. Макаров**